資源回収ステーション排出容器仕様書（市推奨）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ型（大型） | Ｂ型（中型） | Ｃ型（小型） |
| 寸法 | 床寸法 | 750×1,850 | 600×1,200 | 900×900 |
| 高さ | 床高 | 570 |
| 前面高 | 1,170（床高除く） |
| 後面高 | 900（同上） |
| 幅（１） | 900＋900 | 600＋600 | 900（１枚扉） |
| 奥行（２） | 375＋375 | 300＋300 | 450＋450 |
| 構造 | 支柱 | （Ａ）四角パイプ1.6×31×31 |
| 屋根・床補強材 | （Ｂ）四角パイプ1.6×25×25 |
| 側壁・床材 | エキスパンドTXS32（1.61） |
| 支柱プレート | 150×150×1.5 |
| 扉材 | （B）四角パイプ1.6×25×25 エキスパンド TXS32 |
| 蝶番・取手 | 蝶番SGPGAΦ6ミリ　取手一式 |
| 屋根材 | カラー角波トタン0.271 |
| 塗装 | さび止め1回　上塗り2回（色＝別途指定） |

単位mm

Ａ型（大型）※参考